ArtNetMerger 使い方と AI 利用(スタッフ限定)
ArtNetMerger スタッフ用ガイド — 使い方と AI 利用
複数の送り元から来る Art-Net を、送り元ごとに見分けて合成し、1 本にして送り直す社内アプリ ／ 版 2026-10-17(ビルド 26 10/17 11:46)／ スタッフ限定・社外に出さないこと
このガイドで分かること
1. 動画で見る
1. 何のアプリか(なぜ要るか)
1. 起動とスタートメニュー
1. 画面の見方
1. 送り元を選ぶ(有効/無効・新しい送り元・来ていない送り元)
1. 合成のしかた(HTP / LTP / 単独)と使い分け
1. 送り先と受信口(同じ PC の Visualizer へ渡す)
1. 困ったとき
1. AI から使う(HTTP API と状態ファイル)
0. 動画で見る
[image: images/thumb_guide.jpg]公開準備中
使い方ガイド(5 分 57 秒・音声つき・字幕あり)
1. 何のためのアプリか・画面の見方
1. 2 台を HTP で合成 → 受信モニター(ArtNetMonitorM5)に合成結果が届く
1. 送り元の有効/無効・LTP・単独と優先の入れ替え(来なくなったら次の順位へ)
1. 来なくなった送り元・同じ PC の Visualizer へ渡すとき・AI から使う
動画は同じパソコンの中(127.0.0.1)だけで、試験用の送り元 3 台から受信ポート 6464 へ送り、合成した結果を 127.0.0.1:6454 の ArtNetMonitorM5 で見ています。操作はすべて HTTP の窓口(127.0.0.1:55700)から行い、マウスは使っていません。音声: VOICEVOX:No.7
1. 何のアプリか
卓や再生機など、同じユニバースを複数の機器が送ってくると、受け側(LjStudio の単独 Visualizer)は「最後に届いた 1 枚」で上書きするだけなので、届くたびに値が入れ替わってちらつきます。ArtNetMerger はその前に置く中継です。
· 送り元を IP(送信元ポートが 6454 以外なら IP:ポート)× ユニバースで見分ける。
· 送り元ごとにチェックで有効/無効にできる。
· ユニバースごとに HTP(大きい方)／ LTP(最後に動いた方)／ 単独(優先順いちばん上の 1 台)で合成する。
· 合成した結果を送り先(既定 127.0.0.1:6454)へ送り直す。
使い方の例: 卓 2 台(メイン／バックアップ)の切り替えは「単独」、卓 + 別の再生機の重ね合わせは「HTP」。
そのほか、次のことを自動でします。
· 来なくなった送り元は既定 2 秒で外す。有効な送り元が 1 台も来ていないユニバースは、何も送りません(受け側が 2 秒で 0 に戻します)。
· 自分の送出は拾わない。送り先が自分の受信口でも、暴走しません。
· 雑音除去。壊れたフレームを、送り元ごとに捨てます。
2. 起動とスタートメニュー
スタートメニューの「ArtNetMerger」を開きます。1 台の PC で起動できるのは1 本だけです(2 本目を開くと「既に起動しています」と出ます)。
[image: images/01_全体_HTP合成中.png]
図 1 U0 を HTP で 2 台合成中、U1 は 1 台の画面(この例は試験用に、受信 127.0.0.1:6464 → 送り先 127.0.0.1:6454 で動かしたもの。黄色い枠は動画の目印。下の空いた所は詰めてある)
初めて起動すると、既定値で「動作中」になります(受信 0.0.0.0:6454(すべての口)、送り先 127.0.0.1:6454)。窓の位置・大きさ、受信口、送り先、送り元ごとの有効/優先順、ユニバースごとの合成のしかた、動作中か停止中かは、閉じるときに覚えて、次も同じ状態で始まります(exe と同じフォルダの config.json)。
3. 画面の見方
[image: images/07_画面の番号つき.png]
図 2 画面の各部(番号は下の表)
	番号
	部品
	役目

	1
	受信 / ポート
	Art-Net を受ける口。「0.0.0.0(すべての口)」、この PC の各 IP、「127.0.0.1(この PC の中だけ)」から選ぶ

	2
	送り先 / ポート
	合成した結果を送る先。既定は同じ PC(127.0.0.1)。IP は直接打ち込める(履歴 12 件)

	3
	▶ 開始 / ■ 停止
	受信と合成を始める／止める。受信・送り先を変えたら「適用」を押す

	4
	動作の表示
	動作中なら「受信 … → 送り先 …」が緑で出る。停止中は灰色

	5
	設定の行
	「新しい送り元を有効で迎える」「雑音除去」「来なくなったら外す(ms。既定 2000)」「来ていない送り元を消す」

	6
	ユニバース表
	ユニバース(U)ごとに、合成のしかた(ここで選ぶ)・合成中の台数(合成中 / 来ている送り元)・送出 fps・送出数・値が 0 でない ch の数(非0)・出力 ch1-16。送っていないユニバースは灰色で「(送っていない)」

	7
	送り元表
	送り元 × ユニバースの 1 行。有効(チェック)・U・優先・送り元・名前・状態・fps・受信数・捨て(雑音除去で捨てた数)・最終(最後に届いてからの時間)・非0・ch1-16。「名前」は相手が ArtPollReply を返したときだけ出る

	8
	▲ 優先を上げる / ▼ 優先を下げる
	選んだ送り元の優先順を動かす(「単独」のときに効く)

	9
	いちばん下の帯
	受信数・「自分の送出を無視」の数・HTTP の口。エラーがあれば先頭に★で出る


「状態」の列は 4 種類です。合成中(出力に使われている)／ 待機(来ているが、いまは使われていない。「単独」で優先が下の台など)／ 無効(チェックが外れている)／ 来ていない(2 秒以上届いていない)。
4. 送り元を選ぶ
有効 / 無効
送り元表の左端のチェックで切り替えます。無効にすると、その送り元の値は出力から消えます(すぐ反映)。チェックは送り元 × ユニバースごとです。
[image: images/02_有効のチェックを外す.png]
図 3 U0 の先頭の送り元(127.0.0.1:50101)のチェックを外した状態。状態は「無効」になり、ユニバース表の「合成中」が 2/2 から 1/2 に減って、出力は残った 1 台(127.0.0.1:50102)の値だけになった
新しい送り元の扱い
初めて見る送り元は、「新しい送り元を有効で迎える」(既定オン)に従って、最初から有効で並びます。オフにすると、新しい送り元は無効で並ぶので、チェックを入れるまで出力に混ざりません(現場で知らない機器が増えても混ざらないようにしたいとき)。
送り元の見分けかた
相手の IP で見分けます。送信元ポートが 6454 以外のときは「IP:ポート」で別の送り元にします(同じ PC の 2 つのアプリが別々に送るとき用。卓や Node はふつう 6454 から送るので IP だけになります)。送り元のアプリを起動し直して送信ポートが変わると、別の送り元として並び、古い行は「来ていない」になります。
来ていない送り元を消す
[image: images/05_来なくなった送り元.png]
図 4 U1 の送り元(127.0.0.1:50103)が止まったところ。2 秒たつと「来ていない」(灰色)になり、U1 は「(送っていない)」になる。最終は 20 秒前
「来ていない送り元を消す」ボタンは、10 秒以上届いていない送り元を一覧と覚えから消します。「来なくなったら外す」の時間(既定 2000ms。100〜60000)は、出力から外す時間で、消す時間とは別です。
5. 合成のしかた
ユニバース表の「合成」の欄で、ユニバースごとに選びます(U ごとに別のしかたにできます)。
	しかた
	動き
	向いている使い方

	HTP(大きい方)
	ch ごとに、有効で来ている送り元のうちいちばん大きい値を出す
	卓 + 別の再生機など、重ねて使う

	LTP(最後に動いた方)
	ch ごとに、最後に値が動いた送り元の値を出す(同時なら大きい方)
	後から触った側を優先したいとき

	単独(優先 1 台)
	有効で来ている送り元のうち、優先順がいちばん上の 1 台だけを通す。その台が来なくなったら、次の順位へ自動で切り替わる
	メイン/バックアップの卓の切り替え


[image: images/03_合成をLTPにする.png]
図 5 U0 を LTP にした状態(U1 は HTP のまま)。ユニバースごとに別のしかたにできる
単独と優先順(▲▼)
送り元表で行を選び、▲ 優先を上げる / ▼ 優先を下げるで順位を入れ替えます。「優先」の列の 1 がいちばん上です。「単独」では、1 位が「合成中」、ほかは「待機」になります。
[image: images/04_単独_優先の入れ替え後.png]
図 6 U0 を単独にして、下にいた送り元(127.0.0.1:50102)を▲で 1 位にしたところ。表の並びも入れ替わり、1 位が「合成中」、元の 1 位は「待機」。出力は 1 位の値になる
LTP の注意: LTP は「値が動いた時刻」で決めます。送り元が 512ch ぜんぶを送り続けてくる場合、後から来た送り元の 0 も「その時刻に動いた値」になることがあります。意図した結果にならないときは、HTP か単独を使ってください。
6. 送り先と受信口
[image: images/06_受信と送り先の設定欄.png]
図 7 受信と送り先の設定欄。受信・送り先のどちらかを変えたら「適用」を押す(動いているときは自動で開き直す)
同じ PC の Visualizer へ渡す
ArtNetMerger の送り先は既定の 127.0.0.1:6454 のままにして、Visualizer を次のように起動してこの PC の中だけで受けさせます。
LjStudio.App.exe --form LJSVISUALIZER --bind 127.0.0.1
「すべての口」で受けさせない: Visualizer をすべての口で受けさせると、卓からの生の Art-Net も Visualizer へ直接届き、合成した意味がなくなります。送り先が 127.0.0.1:6454 のとき、窓の下の帯にも同じ注意が出ます。
ポートを分ける
受信口と送り先のポートは、変えられます。ほかのアプリが 6454 を使っているときなどは、ArtNetMerger の受信を別のポート(例 6464)にして、送り元をそのポートへ送らせる、送り先も別のポート(例 6465)にして、受け側もそのポートで待たせる、というように分けます。受信口を「すべての口 0.0.0.0」にするか、特定の IP にするかも、ここで選びます。
受信と送り先を同じポート・同じ PC にしても、自分の送出を拾って暴走することはありません(下の帯の「自分の送出を無視」に数が出ます)。
7. 困ったとき
	症状
	見るところ・直しかた

	送り元表に何も出ない／下の帯の「受信」が 0 のまま
	「停止中」になっていないか(▶ 開始)。受信の口とポートが、送り元の送り先と合っているか。受信口を 127.0.0.1 にしていると、他の PC からは届かない。ほかのアプリが同じポートを先に使っていると「★」のエラーが出る

	送り元が出ているのに Visualizer が光らない
	送り先のポートと IP を確認(「動作中 受信 … → 送り先 …」の緑の表示)。ユニバース表で、そのユニバースが「(送っていない)」なら、有効で来ている送り元が無い(チェック・「状態」を確認)。Visualizer を --bind 127.0.0.1 で受けさせているか

	送り元が一覧から消えず増えていく
	送り元のアプリを起動し直すと送信ポートが変わり、別の送り元として並ぶ。「来ていない送り元を消す」で整理する

	送り元が急に「来ていない」になる
	2 秒(「来なくなったら外す」の時間)届かないと外れる仕様。送り元の機器・ネットワークを確認。時間を伸ばすこともできる

	「捨て」の数が増える
	雑音除去が、壊れたフレームを送り元ごとに捨てた数。ときどき増えるだけなら問題ない。増え続けるなら、その送り元の機器やケーブルを疑う。切りたいときは「雑音除去」のチェックを外す

	「自分の送出を無視」の数が増える
	送り先が自分の受信口と同じため、自分が送ったものが戻ってきたのを捨てている。正しい動作で、送り元の行には出ない

	LTP で意図しない値になる
	5 章の注意。HTP か単独に切り替える

	起動すると「既に起動しています」と出る
	すでに 1 本動いている(タスクバー・最小化を確認)


8. AI から使う
ArtNetMerger は、AI(Claude Code など)が読み取って操作できます。人が画面を触るのと同じことが、HTTP でできます。動画の操作もすべてこの方法で行っています。
状態を読む(ファイル)
1 秒ごとに e:\tmp\ai_artnetmerge\ へ出ます。
	ファイル
	内容

	latest.txt
	人と AI が読む要約。送り元ごとの有効・状態・fps・受信数・捨て数・ch1-16、ユニバースごとのモード・送出数・出力 ch1-16

	status.json
	同じ内容の構造化データ(httpPort に HTTP の実ポート)

	README_AI.txt
	AI 向けの操作の説明


操作する(HTTP API)
127.0.0.1:55700(使用中なら 55701〜55705。実ポートは status.json の httpPort)。GET でも POST でも同じに動きます。この PC の中からだけ使えます。
	パス
	内容

	/status
	送り元・ユニバース・合成結果の一覧

	/start /stop
	受信と合成を始める／止める

	/source?key=<IP または IP:ポート>&universe=0&enabled=0|1
	送り元の有効／無効

	/move?key=…&universe=0&dir=up|down
	優先順を上げる／下げる

	/mode?universe=0&mode=htp|ltp|single
	合成のしかた

	/dest?ip=127.0.0.1&port=6454
	送り先

	/bind?ip=0.0.0.0&port=6454
	受ける口(動いていれば開き直す)

	/options?newEnabled=0|1&glitch=0|1&timeoutMs=2000&maxFps=44
	各種設定

	/forget?olderMs=10000
	来なくなった送り元を一覧と覚えから消す


curl -s "http://127.0.0.1:55700/status"
curl -s "http://127.0.0.1:55700/mode?universe=0&mode=single"
curl -s "http://127.0.0.1:55700/source?key=127.0.0.1:50191&universe=0&enabled=0"
curl -s "http://127.0.0.1:55700/move?key=127.0.0.1:50192&universe=0&dir=up"
key には、送り元表の「送り元」の文字(IP、または IP:ポート)をそのまま入れます。まだ来ていない送り元を指定すると、エラー(404)が返ります。
AI への頼み方の例
· 「ArtNetMerger の状態を見て、いま U0 で何が合成されているか教えて」
· 「U0 を単独にして、メインの卓を優先 1 位にして」
· 「来ていない送り元を消して」
止まっているときや再ビルドは、AI が tools/restart_app.ps1 -AppName ArtNetMerger で強制停止 → ビルド → 起動できます(開発担当の作業です)。
ArtNetMerger 2026-10-17 ／ スタッフ限定。図と動画の画面は、127.0.0.1 の中だけで試験した画面です(図は動画の録画から切り出したもの)。
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